{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zvýšenie energetickej hospodárn","Ústredné vykurovanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zvýšenie energetickej hospodárn","index":0,"n_rows":220,"n_cols":8,"rows_kept":220,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom"]
["Objekt: ",null,"Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Veľká Ves nad Ipľom"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Ing. Jozef Cibuľa"]
["Miesto: ",null,"Veľká Ves nad Ipľom",null,null,"Dátum: ","10. 12. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"001","131211101","Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   ","m3",36.373]
[2,"001","162201211","Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5   ","m3",36.373]
[3,"001","162201219","Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4   ","m3",72.746]
[4,"001","162501112","Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   ","m3",36.373]
[5,"001","162501113","Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   ","m3",254.611]
[6,"001","167101101","Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   ","m3",36.373]
[null,null,"2","Zakladanie   "]
[7,"001","215901101","Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[8,"011","273313611","Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 - podkladný betón   ","m3",17.531]
[9,"011","273362422","Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm   ","m2",186.992]
[10,"002","282612111b","Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m)   ","m",{"v":28.6,"d":"28.600"}]
[null,null,"3","ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   "]
[11,"005","311208151","Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 150 mm s vložením vodorovnej izolácie   ","m",{"v":16.15,"d":"16.150"}]
[12,"005","311208152","Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 300 mm s vložením vodorovnej izolácie   ","m",{"v":86.05,"d":"86.050"}]
[13,"011","311275652","Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-440 HL, na maltu MVC   ","m3",4.313]
[14,"011","342273150","Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)   ","m2",10.275]
[null,null,"4","Vodorovné konštrukcie   "]
[15,"011","417321515a","Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30   ","m3",{"v":5.06,"d":"5.060"}]
[16,"011","417351115a","Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie   ","m2",{"v":41.65,"d":"41.650"}]
[17,"011","417351116a","Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   ","m2",{"v":41.65,"d":"41.650"}]
[18,"011","417361821a","Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   ","t",0.607]
[null,null,"6","ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   "]
[19,"011","611465222","Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[20,"014","612421431","Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových   ","m2",{"v":180.31,"d":"180.310"}]
[21,"005","612462402","Vnútorná sanačná omietka stien  Sanova prednástrek, krytie 100%   ","m2",{"v":221.92,"d":"221.920"}]
[22,"005","612462413","Vnútorná sanačná omietka stien  Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm   ","m2",{"v":221.92,"d":"221.920"}]
[23,"005","612462441","Vnútorná sanačná omietka stien  Sanova jemná omietka, hr. 3 mm   ","m2",{"v":221.92,"d":"221.920"}]
[24,"011","612464222","Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm   ","m2",{"v":402.23,"d":"402.230"}]
[25,"011","612465111","Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie - oprava ostení okien a vonk. dverí   ","m2",{"v":14.61,"d":"14.610"}]
[26,"011","612465135","Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 10 mm - oprava ostení okien a vonk. dverí   ","m2",{"v":14.61,"d":"14.610"}]
[27,"011","612465182","Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior hr. 3 mm- oprava ostení okien a vonk. dverí   ","m2",{"v":14.61,"d":"14.610"}]
[28,"011","622401917","Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky vonkajších stien, pilierov a podhľadov   ","m2",{"v":183.06,"d":"183.060"}]
[29,"011","622401932","Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 35 do 45 %   ","m2",{"v":183.06,"d":"183.060"}]
[30,"011","622464222","Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová,  SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm   ","m2",279.212]
[31,"011","622464232","Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová na sokel, silikónová,  SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm   ","m2",{"v":45.15,"d":"45.150"}]
[32,"011","622466116","Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) - penetrácia   ","m2",252.212]
[33,"011","622466121","Príprava vonkajšieho podkladu stien - sokel, hĺbkový základ MultiPrimer   ","m2",{"v":34.5,"d":"34.500"}]
[34,"011","622466111","Príprava vonkajšieho podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie   ","m2",{"v":183.06,"d":"183.060"}]
[35,"011","622466135","Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka ( GrobPutz 4) hr. 20 mm   ","m2",{"v":183.06,"d":"183.060"}]
[36,"011","622466183","Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior hr. 3 mm   ","m2",{"v":183.06,"d":"183.060"}]
[37,"011","625251352","Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm  STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy - vonkajšie parapety okien - vyrovnanie steny   ","m2",{"v":11.5,"d":"11.500"}]
[38,"011","625251362","Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm  STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy   ","m2",{"v":137.6,"d":"137.600"}]
[39,"011","625251372","Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR - minerálne riešenie   ","m2",21.915]
[40,"011","625251408","Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy   ","m2",{"v":51,"d":"51.000"}]
[41,"011","625251422","Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS)   ","m2",0.492]
[42,"011","625251563","Kontaktný zatepľovací systém  hr. 30 mm  PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F) - rímsa   ","m2",{"v":63.7,"d":"63.700"}]
[43,"011","631312661","Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm   ","m3",0.844]
[44,"011","631362422","Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm   ","m2",222.053]
[45,"011","632001011","Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[46,"283","283290003600","Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,   ","m2",134.401]
[47,"011","632477403","Samonivelizačná podl. hmota, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 5 mm   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[48,"003","941941041","Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":264,"d":"264.000"}]
[49,"003","941941291","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":264,"d":"264.000"}]
[50,"003","941941841","Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":264,"d":"264.000"}]
[51,"003","941955002a","Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   ","m2",{"v":165,"d":"165.000"}]
[52,"003","944944103","Ochranná sieť na boku lešenia zo siete   ","m2",{"v":264,"d":"264.000"}]
[53,"003","944944803","Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete   ","m2",{"v":264,"d":"264.000"}]
[54,"011","953945102","Soklový profil SL 16 (hliníkový)   ","m",{"v":59.5,"d":"59.500"}]
[55,"011","953945111","Rohová lišta hliníková   ","m",{"v":56.7,"d":"56.700"}]
[56,"011","953995115","Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)   ","m",{"v":22.45,"d":"22.450"}]
[57,"011","953995115a","Rímsová lišta s odkvapovým nosom (PVC)   ","m",{"v":66.5,"d":"66.500"}]
[58,"011","953995183","Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)   ","m",{"v":73.05,"d":"73.050"}]
[59,"011","953995223","Ukončovací profil pri rímse (plastový)   ","m",{"v":59.5,"d":"59.500"}]
[60,"013","962032631","Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu,  -1,63300t   ","m3",0.668]
[61,"013","965043441a","Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t - búranie vnútornej podlahy   ","m3",6.798]
[62,"760","968061115","Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   ","m",{"v":78,"d":"78.000"}]
[63,"760","968061116","Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t   ","m",{"v":21.4,"d":"21.400"}]
[64,"013","978011191","Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   ","m2",{"v":221.92,"d":"221.920"}]
[65,"013","978036191","Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   ","m2",{"v":132.56,"d":"132.560"}]
[66,"013","978036391","Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %,  -0,06800t - soklová omietka   ","m2",{"v":34.5,"d":"34.500"}]
[67,"013","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",58.879]
[68,"013","979081121a","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   ","t",1000.943]
[69,"013","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",58.879]
[70,"013","979082121","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   ","t",117.758]
[71,"013","979089612","Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   ","t",58.879]
[72,"006","981011111","Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých,  -0,03900t   ","m3",{"v":212.3,"d":"212.300"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[73,"011","998011002","Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   ","t",108.876]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   "]
[74,"711","711111001","Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[75,"246","246170000900","Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   ","t",0.035]
[76,"711","711141559","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   ","m2",{"v":233.74,"d":"233.740"}]
[77,"628","6283221000","Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35   ","m2",268.801]
[78,"711","998711102","Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",1.304]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[79,"713","713111111","Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne   ","m2",{"v":170,"d":"170.000"}]
[80,"631","631650000900","Pás  UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy   ","m2",{"v":346.8,"d":"346.800"}]
[81,"713","713122111","Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[82,"283","283760002100","Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,   ","m2",119.207]
[83,"713","998713102","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   ","t",{"v":1.29,"d":"1.290"}]
[null,null,"762","Konštrukcie tesárske   "]
[84,"762","762313112","Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm   ","ks",{"v":64,"d":"64.000"}]
[85,"762","762313113","Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm   ","ks",{"v":70,"d":"70.000"}]
[86,"311","311720000900","Tyč závitová M 16 mm   ","ks",{"v":27,"d":"27.000"}]
[87,"311","311720001100","Tyč závitová M 20 mm, dĺ. 2 m, norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná, KOELNER   ","ks",{"v":35,"d":"35.000"}]
[88,"311","311110001900","Matica šesťhranná M 12 mm oceľová   ","ks",{"v":128,"d":"128.000"}]
[89,"311","311110002000a","Matica šesťhranná M 20 mm oceľová   ","ks",{"v":50,"d":"50.000"}]
[90,"762","762332110","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2   ","m",{"v":91.2,"d":"91.200"}]
[91,"605","605120000100","Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm - klieštiny 50/200 a 50/150 mm   ","m3",0.857]
[92,"762","762332120","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2   ","m",{"v":264,"d":"264.000"}]
[93,"605","605120007400","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm - krokvy 100/150 mm   ","m3",4.356]
[94,"762","762332130","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2   ","m",{"v":218.15,"d":"218.150"}]
[95,"605","605120008000","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm - pomúrnice, stĺpy, vzpäry, vrchol. väznica, nárožné krokvy   ","m3",6.861]
[96,"762","762332140","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2   ","m",{"v":89.7,"d":"89.700"}]
[97,"605","605120008000a","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm - väzné trámy, veznica stredová   ","m3",2.498]
[98,"762","762341201","Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   ","m",{"v":1128,"d":"1128.000"}]
[99,"605","605120001800a","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I, prierez 25-75 cm2, dĺ. 4000-6500 mm   ","m3",2.256]
[100,"762","762341253","Montáž kontralát pre sklon nad 35°   ","m",{"v":290.5,"d":"290.500"}]
[101,"605","605120001800","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I, prierez 25-75 cm2, dĺ. 4000-6500 mm   ","m3",0.726]
[102,"762","762421305","Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm   ","m2",{"v":42.7,"d":"42.700"}]
[103,"762","762795000","Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky   ","m3",17.554]
[104,"762","762841811","Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky,  -0.01400t   ","m2",{"v":30.6,"d":"30.600"}]
[105,"762","998762102","Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   ","t",10.918]
[null,null,"763","Konštrukcie  - drevostavby   "]
[106,"711","712290010a","Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   ","m2",{"v":175,"d":"175.000"}]
[107,"283","283290004100","Parozábrana PO JUTAFOL N 140 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2   ","m2",{"v":201.25,"d":"201.250"}]
[108,"763","998763301","Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   ","t",0.028]
[null,null,"764","Konštrukcie klampiarske   "]
[109,"764","764351810","Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t   ","m",{"v":62.3,"d":"62.300"}]
[110,"764","764351891","Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°   ","m",{"v":62.3,"d":"62.300"}]
[111,"764","764410760","Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm   ","m",{"v":19.35,"d":"19.350"}]
[112,"764","764410850","Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   ","m",{"v":19.35,"d":"19.350"}]
[113,"764","764352427","Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   ","m",{"v":63.5,"d":"63.500"}]
[114,"764","764454434","Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm   ","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[115,"553","553440048700","Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm   ","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[116,"764","764454442","Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm   ","ks",{"v":20,"d":"20.000"}]
[117,"553","553440051000","Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm   ","ks",{"v":20,"d":"20.000"}]
[118,"764","764454454","Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm   ","m",{"v":19,"d":"19.000"}]
[119,"764","764454802","Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t   ","m",{"v":19,"d":"19.000"}]
[120,"764","998764102","Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",0.251]
[null,null,"765","Krytiny tvrdé   "]
[121,"765","765311810","Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t   ","m2",{"v":235,"d":"235.000"}]
[122,"765","765312615","Keramická krytina  Bolero, zložitých striech, sklon od 35° do 60°   ","m2",{"v":235,"d":"235.000"}]
[123,"765","765313693","Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°   ","m",{"v":53,"d":"53.000"}]
[124,"765","765314305","Hrebeň keramický, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60° - farba engoba červená   ","m",{"v":15.5,"d":"15.500"}]
[125,"765","765314355","Nárožie keramické, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60° - farba engoba červená   ","m",{"v":26.5,"d":"26.500"}]
[126,"765","765314592","Montáž odkvapu pod krytinu keramickú   ","m",{"v":64,"d":"64.000"}]
[127,"553","553450030500","Plech odkvapový Al, rozmer 2000/170 mm pre krytinu pálenú   ","ks",{"v":35.2,"d":"35.200"}]
[128,"765","765314593a","Montáž odkvapovej hrany pre keramickú krytinu   ","m",{"v":64,"d":"64.000"}]
[129,"283","283810003400","Odkvapová vetracia mriežka dĺ. 1000 mm univerzálna s hrebeňom (polypropylén)   ","ks",{"v":67.2,"d":"67.200"}]
[130,"283","283810003600","Ochranný pás proti vtákom vxl 100x5000 mm (PVC)   ","ks",{"v":14.72,"d":"14.720"}]
[131,"765","765315333","Protisnehový komplet , dĺžka 3 m   ","ks",{"v":21,"d":"21.000"}]
[132,"765","765315351","Olemovanie komína tesniacim pásom   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[133,"765","765315451","Montáž špeciálnej škridly   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[134,"596","596610003400","Krytina keramická - vetracia   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[135,"765","765315451c","Montáž špeciálnej škridly   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[136,"596","596610008800","Krytina keramická  Koncový hrebenáč drážkový 210 mm kvapka   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[137,"596","596610009100","Krytina keramická  Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 210 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[138,"765","765901442","Strešná fólia  Tuning Fol S nad 35°, na krokvy   ","m2",{"v":235,"d":"235.000"}]
[139,"765","998765102","Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",10.265]
[null,null,"766","Konštrukcie stolárske   "]
[140,"766","766231001","Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[141,"612","612330000500","Schody stropné sklápacie LWS zateplené, prírodná doska - 700x1200 mm,   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[142,"760","766621400","Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   ","m",{"v":78,"d":"78.000"}]
[143,"283","283290006000","Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":81.9,"d":"81.900"}]
[144,"283","283290006400","Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":81.9,"d":"81.900"}]
[145,"611","611410005300","Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x500 mm, izolačné trojsklo,  6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[146,"611","611410010000a","Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[147,"611","611410009900","Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1100 mm, izolačné trojsklo,  6 komorový profil,  Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[148,"611","611410010400","Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,  Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[149,"611","611410010400a","Plastové okno dvojkrídlové OS+O, s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi vxš 1700x2200 mm, izolačné trojsklo,6 komorový profi,  Farba: imitácia dreva obojstrannál   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[150,"611","611410010400b","Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi, vxš 1700x2700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,  Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[151,"611","611410008700a","Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,  Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[152,"760","766621405a","Montáž plastových dverí vchodových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   ","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[153,"283","283290006100","Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":6.3,"d":"6.300"}]
[154,"283","283290006500","Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":6.3,"d":"6.300"}]
[155,"611","611730000100a","Vchodové dvere plastové  šxv 1000x2000 mm, 6 komorový systém, plné,  Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[156,"760","766694141","Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[157,"611","611560000400aa","Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[158,"760","766694142","Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[159,"611","611560000400bb","Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE   ","m",{"v":6.85,"d":"6.850"}]
[160,"760","766694143","Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[161,"611","611560000400","Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE   ","m",{"v":15.86,"d":"15.860"}]
[162,"760","766694144","Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[163,"611","611560000400c","Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE   ","m",{"v":2.7,"d":"2.700"}]
[164,"760","766694980","Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[165,"760","766694981","Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[166,"766","998766102","Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",1.763]
[null,null,"731","Ústredné kúrenie, kotolne   "]
[167,"731","731321134","Ústredné vykurovanie   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"767","Konštrukcie doplnkové kovové   "]
[168,"760","767640010","Montáž vchodových dvojkrídlových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   ","m",{"v":15.4,"d":"15.400"}]
[169,"283","283290006000","Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":16.17,"d":"16.170"}]
[170,"283","283290006600","Tesniaca fólia CX interiér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA   ","m",{"v":16.17,"d":"16.170"}]
[171,"553","553410041000","Dvere hliníkové dvojdielne 1300x2550 mm s nadsvetlíkom, trojkomorové s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, Farba: imitácia dreva obojstranná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"771","Podlahy z dlaždíc  keramických   "]
[172,"771","771411004","Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm   ","m",{"v":138.7,"d":"138.700"}]
[173,"597","5978650320a","Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm   ","m2",11.096]
[174,"771","771575109","Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm   ","m2",{"v":116.87,"d":"116.870"}]
[175,"597","5978650320","Keramické dlaždice protišmykové, rozmer 297x297x8 mm   ","m2",119.207]
[176,"771","998771102","Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",2.358]
[null,null,"775","Podlahy vlysové a parketové   "]
[177,"775","775521810","Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t   ","m2",{"v":71.55,"d":"71.550"}]
[null,null,"781","Obklady z obkladačiek a dosiek   "]
[178,"771","781441021","Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x200 mm   ","m2",{"v":18,"d":"18.000"}]
[179,"597","5978651220","Keramická obkladačka obkladačka, rozmer 148x198x6 mm   ","m2",{"v":18.36,"d":"18.360"}]
[180,"771","998781102","Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",1.022]
[null,null,"784","Maľby   "]
[181,"784","784402801","Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m   ","m2",{"v":297.18,"d":"297.180"}]
[182,"784","784430010","Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":519.1,"d":"519.100"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"Ústredné vykurovanie","index":1,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom"]
["Objekt: ",null,"Ústredné vykurovanie"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Veľká Ves nad Ipľom"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Ing. Jozef Cibuľa"]
["Miesto: ",null,"Veľká Ves nad Ipľom",null,null,"Dátum: ","10. 12. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[1,"713","713482111","Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38   ","m",{"v":76.2,"d":"76.200"}]
[2,"283","283310000400","Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX   ","m",{"v":50.2,"d":"50.200"}]
[3,"283","283310000600","Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX   ","m",{"v":38,"d":"38.000"}]
[4,"713","998713101","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.037]
[null,null,"731","Ústredné kúrenie, kotolne   "]
[5,"731","731151192","Montáž kotolne - kotol s príslušenstvom podľa špecifikácie   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[6,"484","484120006100","Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací VITODENS 100-W,výkon 6,5-26 / 5,9-23,7 kW, typ B1HA243   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[7,"484","4849210018","Regulácia  Ekvitermický regulátor  230 V    priestorový term.   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[8,"484","4849210022","Regulácia  Vonkajšie čidlo   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[9,"731","731360100","Montáž koaxiálny spalinový systém - podľa špecifikácie   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[10,"484","4847160002.","Vykurov.techn. komínová zostava na kondenzačný nástenný kotol   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"731","998731101","Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   ","t",{"v":0.11,"d":"0.110"}]
[null,null,"732","Ústredné kúrenie, strojovne   "]
[12,"731","732331003","Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"484","484630005200","Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4\", 3/1,5 bar, šedá   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[14,"731","998732101","Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.002]
[null,null,"733","Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   "]
[15,"731","733167022","Potrubie z rúr PEX-AL-PEX, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch   ","m",{"v":50.2,"d":"50.200"}]
[16,"731","733167023","Potrubie z rúrPEX-AL-PEX, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch   ","m",{"v":38,"d":"38.000"}]
[17,"731","733191301","Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   ","m",{"v":26,"d":"26.000"}]
[18,"731","998733101","Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.034]
[null,null,"734","Ústredné kúrenie, armatúry.   "]
[19,"731","734209101","Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[20,"422","4226060001","automatický odvzdušňovací ventil   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[21,"731","734209101c","Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[22,"286","286220021500","Vsuvka PRESS-PPSU D 20x20 mm, PN 10, matariál: PPSU, objímka nerez,   ","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[23,"731","734209115","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[24,"551","5510900441","Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 25 Herz obj.č.1219003   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[25,"422","4228461119","1\" ventil HERZ-AS, priamy    Herz obj.č.1682373   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[26,"551","5517400305","Armatúry a príslušenstvo     filter do potrubia 1\"   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[27,"731","734211111","Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[28,"731","734222611","Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[29,"731","734291113","Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[30,"731","998734101","Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.007]
[null,null,"735","Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   "]
[31,"731","735154040","Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[32,"484","484530012900","Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhĺ 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2\" vnutorný   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[33,"731","735154041","Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[34,"484","484530013400","Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhĺ 600x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2\" vnutorný   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[35,"731","735154143","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[36,"484","484530021800","Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1400x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2\" vnútorný   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[37,"484","484530021900","Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhĺ 600x1500x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2\" vnútorný   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[38,"484","484530030000","Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VKM 22, vxlxhĺ 600x1800x100 mm, pripojenie  spodné, závit G 1/2\" vnútorný   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[39,"731","998735101a","Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.313]
[]
[null,null,"OST","Ostatné   "]
[40,"HZS","HZS-0052","Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky   ","hod",{"v":16,"d":"16.000"}]
[41,"HZS","HZS-0061","Kompletné vyskúšanie systému   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[42,"HZS","HZS-0071","Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)   ","hod",{"v":72,"d":"72.000"}]
[43,"HZS","HZS-0090","Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky   ","hod",{"v":4,"d":"4.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]